|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Buldog klempler kan akışını kesmek için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. **Kısa boylu olanlar 13mm veya daha küçük;**
* Basıncı düşük olanlar 15gr ve altı
* Basıncı yüksek olanlar 20gr ve üstü olmalıdır.
1. **Orta boylu olanlar 13-17mm arasında olmalı;**
* Basıncı düşük olanlar 30gr ve altı,
* Basıncı yüksek olanlar 75gr ve üstü
1. **Uzun boylu olanlar 17mm ve daha büyük;**
* Basıncı düşük olanlar 60gr ve altı
* Basıncı yüksek olanlar 165gr ve üstü olmalıdır.
1. Elle kolayca uygulanmalı, bırakınca hemostaz sağlayabilmelidir. Düz veya 45° açılı olmalıdır.
2. Arterial ve venöz hemostaz amacıyla plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Bulldog klemp şeffaf olmamalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Bulldog klemp manipülasyonu kolay olmalıdır.
2. Bulldog klemp radyoopak olmalıdır.
3. Bulldog klemp’in hemostaz sağlayan kısmı atravmatik tırtıklı olmalı, kaymamalıdır. Kolay yerleştirilebilmeli ve alınma sırasında ağzı yeterli açıklık sağlamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. . Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
 |