|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Doğuma yakın bebeğin sıkıntıya girmesi ve fetal distress durumunda bebek anne karnında dışkısını yapması durumunda aspirasyon yöntemi ile atık maddeleri uzaklaştırmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün hastaya uygulanacak girişi iki işlemi ayrı ayrı yapabilecek mono blok gövdeli olmalıdır. 2. E.T. tüp girişine uygun 15 mm I.D. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün hammaddesi bebek mekonyum aspirasyonu için uygun olmalıdır. 2. Mekonyum aspirasyon kateteri giriş için konik uçlu olmalıdır. 3. Diğer ucu çam girişli olmalıdır. 4. Cihazın üst gövdesinde parmak kontrolü olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünün CE belgesi olmalı ve ÜTS kayıtlı bulunmalıdır. 2. Steril tekli ambalajda sunulmalıdır. |