	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, gastroskopi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. 0,035 kılavuz tel kanalı olmalı rahat geçebilmelidir.
3. 2 adet sticker olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Lever’a uygun, kılıflı, koledok ve pankreas kanalından fırçalama ile örnek alabilmelidir.
5. Floroskopi altında görünecek marker işaretlemesine sahip olmalıdır.
6. Koledok ve pankreastan fırçalama işlemi kolay olmalı zor hareket etmemelidir.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün steril paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.
8. Tüm malzemeler mutlaka orjinal ambalajında olmalıdır.
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