

SMT1195 KATETER VE ÖLÇÜM SETİ, SÜREKLİ KARDİYAK DEBİ ÖLÇÜMÜ SİSTEMİ İÇİN
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Yoğun bakımda mevcut ileri hemodinamik monitörü ile hemodinamisi bozulan hastalarda pulmoner arter kateterizasyonuna gerek kalmadan ve bunun neden olabileceği çeşitli komplikasyon risklerini almadan işlemle ilgili parametreleri çok kısa sürede elde edebilmeli ve tedaviyi buna göre yönlendirebilme amacıyla üretilmiş olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Monitorizasyon kit içeriğinde enjektat ısı sensörü ve tekli basınç seti içeren (Kateter seldinger tekniği ile arterlerden yerleştirilerek kullanılabilen) ve doppler probu  (nazal/oral yolla özafagus bölgesine yerleştirilerek kullanılan) tipleri mevcut olmalı, 
3. Erişkin ve pediatrik hastalarda kullanıma uygun 2 farklı tipi olmalıdır.
4. Latex içermemelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Basınç setinin konnektörü olmalı ve bu konnektör cihaza ait kabloya uyumlu olmalıdır.
6. Kataterler ile birlikte kullanılacak cihaz less-invazive ve transpulmoner termodilüsyon teknolojisi veya puls kontür analizi teknolojisi veya noninvaziv doppler yöntemi ile çalışmakta ve pulmoner arter kateterizasyonu gerektirmeden sürekli kardiyak debi ve hemodinamik takip yapabilmelidir. 
7. Kardiyak debi ölçümünün yanında ITBV (Intra Thoracic Blood Volume) değeri veya Ea (Arteriyel Elastans) değeri veya FTC (flow time corrected) ile hastanın volüm durumu hakkında hekime CVP'den daha güvenilir bir indikatör sunmalıdır.

	
	8. Yoğun bakımda mevcut ileri hemodinamik monitörü ile hemodinamisi bozulan hastalarda aşağıda verilen parametreler ile pulmoner arter kateterizasyonuna gerek kalmadan ve bunun neden olabilecek çeşitli komplikasyon risklerini almadan aşağıdaki parametrelerin en az 7 sini çok kısa sürede elde edebilmeli ve bu sayede hekim tarafından tedaviyi planlanabilmelidir. 
CO		Cardiac Output 
CI		Cardiac Index
SVI		Stroke Volume Index
SVV		Stroke Volume Variation 
SVRI		Systemic Vascular Resistance Index 
CPI		Cardiac Power Index 
DPmx		Left Ventricular contractility
HR		Hearth Rate
AP		Arterial pressure


	Genel Hükümler:

	9. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş, tek kullanımlık olmalıdır.
10. [bookmark: _GoBack]Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgileri olmalıdır.








