|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Orafarenks ve trekea içindeki biriken salgıların emilmesi için dizayn edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün şeffaf, tahriş etmeyen ve non-toksik tıbbi PVC’den üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün ebatları 4-22 F aralığında olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün yüzeyi giriş kolaylığı sağlamalı, bükülmeyi önleyen uygun sertlikte olmalıdır.
2. Ürün travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal uç, doku emilmesini önleyen çapraz veya yan en az iki deliği olmalıdır.
3. Ürün numaraları kolayca ayırt edebilmek için renkler ile kodlanmış olmalıdır
4. Ürün standart aspirasyon ekipmanlarına kolayca bağlanacak şekilde imal edilmiş bir konnektöre tutturulmuş olmalı ve uzunluğu 50±10 cm. olmalıdır.
5. Ürün konnektörü konik şekilde funnel girişli olmalıdır.
6. Ürün endotrakeal tüp içinde ileri geri kolaylıkla hareket edebilmelidir.
7. Ürün uç kısmı, çam ucuna uygun olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |