|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, solunum yollarında biriken salgıların aspire edilebilmesi amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün şeffaf, tahriş etmeyen ve non-toksik tıbbi PVC’den üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün ebatları 4-22 F aralığında olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürünün yüzeyi giriş kolaylığı sağlamalı, bükülmeyi önleyen uygun sertlikte olmalıdır.
2. Ürünün travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal ucu, doku emilmesini önleyen çapraz veya yan en az iki deliği olmalıdır.
3. Ürün numaraları kolayca ayırt edebilmek için renkler ile kodlanmış olmalıdır.
4. Ürün standart aspirasyon ekipmanlarına kolayca bağlanacak şekilde imal edilmiş bir konnektöre tutturulmuş olmalı ve uzunluğu 50(±10)cm olmalıdır.
5. Ürünün konnektörü kademeli erkek girişli olmalıdır.
6. Ürünün konnektörünün üzerinde vakum kontrolü yapılan yer olmalıdır.
7. Ürün endotrakeal tüp içinde ileri geri kolaylıkla hareket edebilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |