|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Gastroenterolojik işlemlerde dar alanda biyopsi almayı kolaylaştırmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. 1,7 mm- 3,0 mm’lik endoskopi kanallarından geçebilecek özellikte muhtelif ölçülerde olmalıdır.
2. Ürün oval, Jumbo, açılı, iğneli/iğnesiz, makas uçlu, timsah uçlu olabilir.
3. Açılı forsepslerde forseps ağız genişliği 1-7 mm arasında, forseps uzunluğu 90-190 cm arasında olmalıdır. Forsepsin her iki bacağı aynı anda 90 derece açılandırılabilir özellikte olmalıdır.
4. Jumbo forsepslerde forseps uzunluğu 90-190 cm arasında, forseps ağız genişliği 4-8 mm arasında muhtelif ölçülerde ve ağız derinliği en az 2,4 mm olmalıdır.
5. İğneli ve iğnesiz forsepslerde forseps uzunluğu 90-190 cm arasında, forseps ağız genişliği 1-7 mm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır.
6. Makas uçlu forsepslerde forseps uzunluğu 90-190 cm arasında olmalıdır. Forseps ağzı kesmeye uyumlu makas şeklinde üretilmiş olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Forsepsin tutamaç kısmı plastik veya metal olmalıdır.
2. Kırılmaya ve deforme olmaya dirençli olmalıdır.
3. Biyopsi alırken dokuyu iyi tutmalı ve biyopsiyi kolay keserek yeterli dokuyu almalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |