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	SMT Temel İşlevi:
	1. İlluminasyon torbası kan hücrelerinin ultraviyole tedavisi için özel yapıda üretilmiş olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. İlluminasyon torbası EVA (ethyl vinyl acetate) yapıda olmalıdır.
3. Torbanın maksimum kapasitesi 3000 ml olmalıdır.
4. Torba üzerinde 1 adet spike, l adet enjeksiyon girişi ve 1 adet örnek alma girişi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Torba apirojen olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Torba tek tek steril paketlerde olmalıdır ve son kullanma tarihi paket üzerinde belirtilmelidir.
7. Hastanelerde ihtiyaç halinde Ultraviyole A ışınlama cihazı, setlerle birlikte, setler tüketilinceye kadar firma tarafından temin edilmelidir.
8. İşlem yapılan cihazda sıkıntı olması halinde firma en geç 24 saat içinde sorunu gidermekle veya yeni bir cihaz temininde bulunmakla yükümlüdür. 



