|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Mevcut fakoemülsifikasyon cihazlarımıza uyumlu olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Sistem 2 adet elcik içermeli, elciklerin ucunda göz içine giren irrigasyon ve aspirasyon uçları olmalıdır.
2. 21G irrigasyon - 21G aspirasyon veya 21G irrigasyon - 23G aspirasyon ölçülerinde uçlara sahip olmalıdır.
3. Uçlar 20 G MVR ile oluşturulan korneal kesiden rahat girebilmelidir.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Aspirasyon ucunun fırçalama (polishing) özelliği bulunmalıdır.
2. Kanüller fullhandle olmalıdır.
3. Uçlar sivri ve keskin olmamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Kullanıma hazır tekli ve steril paketlerde olmalıdır.
 |