|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Retinal membranları kaldırmak ve uzaklaştırmak için ve keskin bir uca sahip olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. 20G, 23G, 25 G veya 27 G modelleri olmalıdır. 2. Uç kısmı uygun eğimde olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Gerektiğinde aspirasyon ve enjeksijon için de kullanılabilmelidir. 2. Backflush enstürmanı ve diğer enjeksiyon sistemleri ile uyumlu olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Disposable olmalıdır. 2. Steril tek kullanımlık blister paketler içinde olmalıdır. |