|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Malzeme her türlü yüksek basınçlı glokom tipi için kullanılmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Malzeme göz içi basıncını normal seviyeye indire bilecek özellikte bir valfli glokom drenaj sistemine sahip olmalıdır. 2. Valf gövdesi ve drenaj tüpü non-absorbable %100 silikon elastomer yapıda olmalıdır. 3. İmplant genişliği 13-15 mm, uzunluğu 16-20mm, kalınlığı 1-2 mm, tüpün dış çapı 0. 6-0. 8 mm iç çapı ise 0. 3-0. 4 mm olmalıdır. 4. Ürünün yetişkin veya pediatrik formu olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Tek aşamalı basit cerrahi müdahale ile implant edilebilir özellikte olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** |  |