|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Retina cerrahisi göz içi yabancı cisimlerin çıkartılması işleminde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. 19 gauge ve 1,0-1,1mm veya 20 gauge ve 0,9mm veya 23 gauge ve 0.6 mm ölçüsünde olmalıdır.
2. Alet yabancı cisim tutup çıkarmak için genişleyip daralan ve ucunda düzleşen Avcı forceps tasarımında veya forsepsin ucu basket veya düzensiz şekilde cisimleri kavrayacak özellikte özel çene tipi şeklinde olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün tek parça veya iki parçadan(uç+handle) oluşmalıdır.
2. Forsepsin uç yapısı ve özelliğini belirten renk kodu olmalı veya paket üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
3. Alet üzerinde kod numarası ve markası belirtilmiş olmalıdır.
4. Açıp kapama görevi gören mekanizmalı kısım çift kanatlı, ince ve iki yandan basarak çalışan ve uzun kullanımı sağlamak amacı ile metal yay mekanizmalı tutma yerleri olmalı veya 360 derece basacak yeri olan yay mekanizmalı tutma yerleri olmalıdır. Basket tarzı ürünlerde mekanizmada yay sistemi aranmayacaktır.
5. Alet ucu yüksek kaliteli çelikten üretilmiş olmalı ve mikroskop ışığı altında parlamamalıdır.
6. Hafif , dayanıklı, rahat kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril olmalıdır.
 |