|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Katarakt cerrahisi sırasında kolaylıkla dairesel devamlı kapsüloreksis yapılmasına olanak sağlamalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. 23- 30 Gauge arası kalınlığında olmalıdır. 2. 16 mm uzunluğunda olmalıdır. 3. Eğimden uca olan uzunluğu 8,5 mm olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ucu delici ve irrigasyon yapan açıklığı olmalıdır. 2. Ucu 90° açılı ve 90° döndürülmüş veya keskin tip olmalıdır. 3. Açılı bölümü kesici olmamalı; ön kapsülü flep şeklinde kaldırıp kapsülü parçalamadan kapsüloreksis yapmaya elverişli olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 3. Steril ambalajda olmalıdır. |