|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik cerrahide membrane soyma işleminde kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. 23-25 G kalınlığında olmalıdır.
2. Ucu silikon ve Diamond Dusted (elmas tozuyla kaplı) tip özelliğinde veya ucu tırtıklı, boyu elcik kontrollü olan halka özelliğinde olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Gövde pürüzsüz ve paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
2. Ürün tek parça ve özelliğini belirten renk kodu veya yazı olmalıdır.
3. Mekanizmalı olmalı veya valfli trokardan kolayca geçebilmelidir.
4. Backflush olma özelliği aranmayacaktır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Disposable steril ambalajda olmalıdır.
 |