**SMT1640- BASKET KATETER, PERKÜTAN, TAŞ TOPLAYAN / ÇIKARAN / KAÇMASINI ÖNLEYEN**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Perkütan nefrolilotomi vakalarında, pediatrik endoskopi vakalarında; taş ve yabancı cisim çıkarmaya uygun olmalıdır. |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Kateter, hafızalı nitinol telden veya paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. 2. Çelikten imal edilmiş bir kanülü olmalıdır. 3. Kateterin uzunluğu 38-40cm ve çapı 9FR-10FR-12F-14FR-16FR-18FR olmalıdır. 4. Basket kateter 4 telli ve uçsuz olmalıdır. 5. Handle ile birlikte paketlenmiş olmalıdır. 6. Basketin 4 teli uç kısmında bir düğüm oluşturup, bağlantı noktası handle olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Flexible yapıda olmalıdır. 2. Basket kateterin ucu düz veya açı oluşturularak açılmalı ve tam açıldıktan sonra düz hale geliyor olmalıdır. 3. Basketin kontrolünü sağlamak için. Tek elle kontrol edilebilen ve çoklu tutma pozisyonuna sahip, otomatik kapanmalı handle olmalıdır. 4. Nefroskop içinden geçebilmeli ve sadece nefroskopla kullanılabiliyor olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Kateter steril, tekli ve orijinal ambalajında olmalıdır. |