**SMT1642-ÜRETERAL STENT, SİNGLE J**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Herhangi bir sebepten dolayı idrar akışında sıkıntı yaşanılan durumlarda kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Poliüretan veya diğer polimer malzemelerden üretilmiş olmalıdır.
2. Stentin çapı kullanıcının tercihi doğrultusunda 3-8Fr arasında olmalıdır.
3. Kateter en az 70cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Stentin dışı hidrofilik veya PTFE veya diğer kaygan malzeme kaplı olmalıdır.
5. Proximal ucu j şeklinde olmalı; distal ucu açık veya her iki ucu açık ve distal ucu düz olmalıdır.
6. Kateter boyutuna ve çapına uygun kılavuz tel olmalıdır.
7. Distal ucunda enjektör ucu ile uyumlu adaptör bulunmalıdır. Adaptör enjektör takıldığında kırılmayacak dayanıklılıkta olmalıdır.
8. Kateter üzerinde cm çizgileri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kateter radyo opak olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril paketlemiş olmalıdır ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazmalıdır.
 |