SMT1653- HASTA PROGRAMLAYICISI, SAKRAL SİNİR STİMÜLASYONU İÇİN

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Hasta Programlayıcı, radyo frekans sinyali veya Bluetooth ile nörostimülatöre komutlar göndererek nörostimülatörün açma-kapama işlemini yapabilen ve ayrıca amplitude değerlerini değiştirebilen bir sistem olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Ağırlığı 190gr dan az olmalıdır.
3. Paket içeriğinde 1 adet hasta programlayıcı, 1 adet kumanda, 1 adet kominikatör, taşıyıcı kılıfı ve şarj kablosu bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	4. Hasta programlayıcısı cihazı açıp-kapamayı, stimülasyon değerlerini değiştirmeyi, terapi programlarını değiştirmeyi, MR modunu aktive etmeyi ve pil batarya ömrünün kontrolünü sağlamalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Orijinal ambalajında tek kullanımlık olmalıdır.
6. Hasta programlayıcı hastaya çalışır vaziyette teslim edilmelidir ve hastaya kullanımı için gerekli eğitimler verilmelidir.



