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	SMT Temel İşlevi:
	1. Orta ile şiddetli stres üriner inkontinansını tedavi etmek için yapılan operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikondan yapılmış olacaktır.
3. Kontrol pompası üzerindeki deaktivasyon düğmesi bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	4. Ürün kontrol pompasına bir kere basarak kafta bulunan tüm sıvıyı rezervuara naklederek İdrar yapmayı sağlayacak, 2-3 dakika içinde rezervuara nakledilen sıvının tamamını otomatik olarak tekrar kafa iletip idrar tutmayı sağlayacak özellikte olacaktır. 
5. Ürün antibiyotik kaplı olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.




