**SMT1698-ÜRETERAL KATETER, ÇİFT LÜMENLİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Perkütan işlemler için uygun olmalıdır. |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Kateter çift lümenli olmalıdır. 2. Kateter bir ucu atravmatik olacak şekilde yuvarlatılmış ve iki ucuda açık olmalıdır. 3. Kateterler 3-12Fr ebatlarında olmalıdır ve boyu en az 50cm olmalıdır. 4. Kateter üzerinde cm çizgileri olmalıdır. 5. Kateter boyutuna ve çapına uygun guide olmalıdır ve kateterin içinden rahatlıkla geçebilmelidir. 6. Kateter delikleri atravmatik olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kateter üreter içerisinde kullanılacağından üretere zarar vermemeli ve alerjik yapıda olmamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal paketinde ve steril olmalıdır. |