[bookmark: _GoBack]SMT1733-BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİYALİZ 
	SMT Temel İşlevi:
	1. Periton diyaliz kateteri ve ara bağlantı seti (transfer set) arasındaki bağlantıyı sağlamaya uygun yapıda olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Titanyum veya plastikten üretilmiş olmalıdır. 
3. Plastik bağlantı adaptörü latex içermemelidir.
4. Periton diyaliz kateterine takıldıktan sonra çıkmasına engel olacak şekilde bir kilitleme halkası içermeli ve bu şekilde iki parçadan oluşmalıdır. 
5. 2,64 mm- 3,30 mm iç çap ve 4,88-5,08 mm dış çap kalınlıktaki kateterlere takılabilmelidir.

	Teknik Özellikleri:
	6. Ekstensiyon set ile uyumlu olmalıdır.
7. Adaptörler kateterin vücut dışında kalan kısmı ile birebir uyumlu olmalıdır. 

	Genel Hükümler:
	8. Tek tek paketlenmiş steril ambalajlarda olmalıdır. Son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmelidir. 



