SMT1739 HEMOFİLTRASYON/HEMODİYAFİLTRASYON SOLÜSYONU  
	SMT Temel İşlevi:
	1. Sürekli Renal Replasman tedavisi için Diyaliz solüsyonu veya sitrat antikoagulasyon solüsyonu olarak kullanılabilmelidir.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Her litre solüsyonda aşağıda belirtilen konsantrasyonlar da elektrolit bulunması gereklidir.
· Na değeri 133 - 140mmol/lt
· Ca değeri 0 - 1,75 mmol/lt
· Mg değeri 0,5 - 1 mmol/lt
· Cl değeri 86 – 120.5mmol/lt
· HCO3 değeri 20 - 36 mmol/lt
· Glukoz değeri 0 - 1gr/lt veya 6.1mmol/lt veya 5.55mmol/lt
· Potasyum değeri 0 - 4 mmol/lt
· İnorganik fosfat 0 - 1.25mmol/lt (İNORGANİK FOSFAT İÇEREN SOLÜSYONLAR İÇİN)
· sitrat 18 - 136mmol/lt ( SİTRAT İÇEREN SOLÜSYONLAR İÇİN )
3. Solüsyonlar sitrat içermiyorsa 5 litrelik çift bölme torbalarda olmalıdır fakat sitrat içeriyorsa tek bölmeli torbalarda olmalıdır.
4. Torba üzerinde luer-lock veya spike (konnektör) ile bağlantı yapılabilecek 2 farklı uygun bağlantı yeri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. [bookmark: _GoBack]Sitrat antikoagulasyon tedavilerinde kullanılacak; kalsiyumsuz diyaliz solüsyonu, kullanılan sitrat solüsyonu ile uyumlu olmalıdır.
6. Sitrat içermeyen solüsyonlar 2 kompartmanlı olmalı ve kolayca kırılıp iyonik kompozisyon elde edilebilmelidir.
7. Karışmış solüsyon stablitesi tedavi süresi de dahil en az 12 saat olmalıdır. 

	Genel Hükümler:
	8. Torba üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
9. Kullanılacak solüsyonlar set ve filtre ile uyumlu olmalıdır. İşlemin uygulanabilmesi için gerekli olan set+filtre+solüsyon karşılığında birlikte kullanılacak uygun cihaz yüklenici firma tarafından hastaneye kurulmalıdır.



