SMT1754 BALON BASINCI İLE ÖZEFAGUS KANAMA DURDURUCU TÜP SİSTEMLERİ

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Özefagus ve mide kanamalarının durdurulmasında kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateter uzunluğu en az l00 cm olmalıdır.
3. Tüpün dış çapı 12-21 F arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Radyopak özelliği olmalıdır.
5. Özefagus ve mide balonlarının tek yönlü şişirme valfleri olmalı ve kanallar üzerinde balonun lokalizasyonunu belirten işaret olmalıdır.
6. Mide ve özefagusta şişecek şekilde 2 balonlu olmalıdır.
7. Mide balonu ve özefagus balonu ayrı ayrı şişirilebilir özellikte olmalıdır.
8. Balon kanallarından ayrı olarak aspirasyon kanalıda olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9.  Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
10. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



