|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Sitoloji fırçası pankreas kanalı veya safra yollarından sürüntü almak için kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Kateter uzunluğu en az 190 cm olmalıdır.
2. Fırça açıklığı en fazla 3mm ve fırça uzunluğu en az 1cm olmalıdır.
3. Dış çapı en az 2.8 mm çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu olmalıdır.
4. 0,035’’ lik kılavuz tel üzerinden çalışabilmelidir.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Sitoloji fırçası floroskopi altında kullanılabiliyor olmalıdır.
2. Sitoloji fırçasının kılıfı alınan örneği korumaya yönelik olmalıdır.
3. Ürün, lateks içermemeli ve antialerjik olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |