|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Gastrointestinal sistemdeki biyopsi işlemlerinde dokuyu yakalamak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Oval veya timsah ağızlı çeşitleri olmalıdır.
2. 1,8 mm - 3,8 mm lik endoskopi kanallarından geçebilecek özellikte muhtelif ölçülerde olmalıdır.
3. Forseps uzunluğu 90-240 cm arasında olmalıdır.
4. Forseps ağız genişliği 1-7 mm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ünitede kullanılan koter cihazı ile uyumlu koter bağlantısı olmalıdır.
2. Kırılmaya ve deforme olmaya dirençli olmalıdır.
3. Forseps kulpları paslanmaz çelik olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |