SMT1827 MANOMETRİ KATETERİ, ANOREKTAL, HAVALI SİSTEM

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kateter gastrointestinal sistemde anorektal manometri çalışmaları için üretilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2.  Kateter 8 F olmalı, uç bölümde lateks olmayan balon bulunmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	3. Kateter 4 basınç kanalına sahip olmalı ve her bir kanal 360 derece basınç ölçebilme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Kateter üzerinde distalden başlayarak sıralı 4 adet ölçüm noktası bulunmalıdır.
5. Kateter hava ile basınç ölçebilme teknolojisine sahip olmalı, basınç ölçümleri yükseklikten etkilenmemelidir.
6. Kateter ünitede mevcut cihaz ile uyumlu olmalıdır

	Genel Hükümler:

	7.  Ürünler tek kullanımlık olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



