|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, mukozal rezeksiyon gibi endoskopik operasyonlar sırasında görüş alanını korumak için uyumlu endoskoplarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün distal ucu, oblik veya düz olmalıdır.
2. Ürünün iç çapı 7.5-15.9 mm arasında ölçülerde olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürünün dış çapı 11.3 mm -16.7 mm arasında ölçülerde olmalıdır
2. Ürün İç çeperinde snare telinin kaymasını önleyici (klavuz oluğu) çıkıntı olmalıdır.
3. Ürün EMR kitleri ile uyumlu olmalıdır.
4. Ürün gastrokopi veya kolonoskopi cihazlarıyla uyumlu özellikte olmalıdır.
5. Endoskobun ucuna bağlanarak görüntüyü sağlayabilmelidir veya cerrahi alet sabitlenebilmelidir.
6. Ürünün distal kısmında biriken sıvının drenajı için delik bulunmalıdır.
7. Ürün atravmatik olmalı sivri kenar, çıkıntı vb. bulunmamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |