SMT1846 ÖZEFAGUS STENTİ, ERİYEBİLİR

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kılavuz tel üzerinden özefagus darlıklarını tedavi etmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Stent çapı 18mm- 25 mm arasında, stent uzunluğu 6-16 cm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır.
3. Kateter uzunluğu en az 75 cm olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Üretildiği materyal haftalar-aylar içinde vücut sıvılarının etkisi ile kendi kendine eriyebilir olmalıdır.
5. Self-expandable olmalıdır.
6. Polydioxanone, polimer monofilamentten mamül olmalıdır.
7. Vücuda toksik etkisi olmamalıdır.
8. Uç kısımları gövdede daha geniş olmalı ve kaymayı önlemelidir.
9. Stent taşıyıcı kateter ve klavuz tel bulunmalı.
10. Stent taşıyıcı kateter birlikte verilmeli ve klavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
11. Taşıyıcı kateter üzerinde seviye gösteren belirteçleri olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12.  Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



