SMT1868 EMBOLİZAN, KOİL, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, ELEKTRİKLE, BİYOAKTİF MADDE KAPLAMALI, ŞİŞEBİLEN
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Koil anevrizma, fistül, parent arter oklüzyonlarında ve diğer damar lezyonlarında kullanabilir özellikte olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Koil Sistemi 0.010-0.018inç seçeneklere sahip olmalıdır. 
3. Koil çapları 1-25mm arasında seçenekler olmalıdır.
4. Koil 3D (üç boyutlu)- Helikal ve Soft tip seçeneklerine sahip olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Koillin temel materyali platin olmalı ve dış yüzeyi Trombojeniteyi sağlayan Biyoaktif madde ile   kaplı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Koilin tüm gövdesi Hypotube yapısında olacak ve büküntülü damarlarda itilebilme özelliğine sahip olacaktır. 
7. Koil Detacher (elektrik) veya mekanik sistemle anında ayrılabilir özellikte olmalıdır.
8. Koil şaftı üzerinde koillin detachment (ayırma) bölgesine yaklaştığını gösteren işaretler olmalıdır.
9. Koiller taşıyıcı kılıfı içine tekrar alınabilmelidir. 

	Genel Hükümler:

	10. Koiller steril poşetlerinde ayrıca koruma kılıfları içinde olmalıdır.
11. Koillerin kutuları ve poşetleri üzerinde çapları-boyutları, üretim ve son kullanım tarihleri bulunmalıdır.
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