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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Mikro kateter küçük damar veya periferik veya koroner kullanım dahil tanısal ve tedavi amaçlı girişimsel işlemler için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Mikro kateterin distali 1.7F-2.8F, proksimali 2.7F-3.2F aralığında olmalıdır.
3.  Mikro kateterin uzunluğu en az 70cm olmalıdır.
4. Mikro kateter içerisinde 0.014inç -0.027inç tel geçebilmelidir.
5. Mikro kateterin düz,açılı,kobra açılı,çift açılı uç seçenekleri olmalıdır.
6. Mikro kateter tek işaretli (marker) olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Mikro kateterin ucu sorunsuz geçiş için dizayn edilmiş olmalıdır.
8. Mikro kateter floroskopi altında görülebilmeli, kontrolü, kink resistansı önleyici olmalı ve çapraz örgülü yapıya sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	 9. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
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