|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeye gerekli ekstra desteği verecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Kılavuz tel 70cm-300cm arasında uzunlukları olmalıdır.
2. Kılavuz tel 0.032-0.035-0.038inç çap kalınlıklarında olmalıdır.
3. Kılavuz tel’in düz uç ve j uç seçenekleri olmalıdır.
4. Düşük sürtünme yüzeyi sağlamak için dış yüzeyi PTFE ile kaplı olmalıdır.
5. Dokuya zarar vermemesi için ucu esnek olmalı, esnek uç uzunluğu 1 cm’den kısa olmamalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Yüksek yönlendirme ve manevra yeteneğine sahip olmalı gövdesi kullanılcak malzemeyi taşıyacak derecede sert olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** |  8.Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |