|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeye gerekli ekstra desteği verecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Kılavuz tel 70cm-300cm arasında uzunlukları olmalıdır. 2. Kılavuz tel 0.032-0.035-0.038inç çap kalınlıklarında olmalıdır. 3. Kılavuz tel’in düz uç ve j uç seçenekleri olmalıdır. 4. Düşük sürtünme yüzeyi sağlamak için dış yüzeyi PTFE ile kaplı olmalıdır. 5. Dokuya zarar vermemesi için ucu esnek olmalı, esnek uç uzunluğu 1 cm’den kısa olmamalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Yüksek yönlendirme ve manevra yeteneğine sahip olmalı gövdesi kullanılcak malzemeyi taşıyacak derecede sert olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 8.Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |