SMT1950-VASKÜLER STENT, KAROTİS, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN ÇELİK, NİTİNOL MONORAİL
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Stent karotis lezyonlarında kullanım için üretilmiş olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. [bookmark: _GoBack]Distali incelen (tapered) stentler veya fonksiyonel tapered stentler farklı çap ve uzunluk ebatlarına sahip olmalıdır.
3. Stent kendiliğinden açılan monorail yapıda ve kateter uzunluğu en az 80 cm olmalıdır.
4. Stent açık ya da hibrit ya da kapalı hücre dizaynda olmalıdır.
5. Stent distali incelen (tapered) veya fonksiyonel tapered yapıda olmalıdır.
6. Stent kırılmaya dayanıklı nitinol veya çelik materyalden imal edilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Stent geometrisi, damar kıvrımlarında stentin kırılmasına engel olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Stent steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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