

SMT1959- VASKÜLER STENT, VENÖZ, TİPS, KISMİ GREFT KAPLI
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Portal ven ve hepatik ven arasında hedeflenen portal basınç gradyanına ulaşmak için tasarlanmış olmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Stent delivery şaftı en az 75cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Stent 0.035inç kalınlıkta kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
4. Stentin farklı çap ve uzunluklarda seçenekleri olmalıdır.
5. Stentin toplam uzunluğunda proksimal 2cm’lik kısmı çıplak kalan kısmı greft kaplı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün Transjuguler Intrahepatik Portosistemik Shunt için uygun olmalıdır.
7. Boyut ve kalacak çap açısından; anatomik kıvrımlı yapıya uygun ve esnek bir tasarıma sahip olmalıdır.
8. Stent kontrollü ayarlanabilir ve genişleyebilir özellikte olmalıdır.
9. Stent kolay yerleşimi için self expandable yapıda kendiliğinden açılabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	10. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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