SMT1963- VENA KAVA FİLTRESİ, KALICI/GEÇİCİ/GERİ ALINABİLİR
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Pulmoner emboli riski olan hastalarda trombus tutulumu amacı ile imal edilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Nitinolden veya kobalt krom alaşımından imal edilmiş olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	3. Takılma sırasında gerekli olan tüm malzemeler set halinde olmalıdır. 
4. Filtre damar içine takıldıktan sonra geri alınabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Damar içinde tilt yapmayacak şekilde dizayn  edilmiş olmalıdır.
6. [bookmark: _GoBack]Jugular veya femoral yaklaşımla kullanılabilmelidir.
7. MR uyumlu olmalıdır.
8. Filtre, yapısı itibarı ile yüksek radyo opasite değerine sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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