|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Konnektör açık kalp ameliyatlarında kullanılabilir olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Konnektörün imal edildiği malzeme şeffaf polycarbondan veya PVC imal edilmiş olmalıdır.
2. Konnektör düz, Y veya T şeklinde olmalıdır.
3. İsteğe göre luerli veya luersiz olabilir.
4. Düz olanlar: 3/16x3/16, 3/16x1/4, 1/4x1/2, 3/8x3/8, 3/8x1/4, 3/8x1/2, 1/16x1/4, 1/2x1/2, 1/4x1/4 boyutlarında olmalıdır.
5. Y şeklinde olanlar: 3/16x3/16x3/16, 1/4x3/16x3/16, 3/8x1/4x1/4, 3/8x1/4x3/8, 3/8x3/8x3/8, 1/2x3/8x1/4, 1/2x3/8x3/8, 1/2x1/2x1/4, 1/2x1/2x3/8, 1/2x1/2x1/2, 1/4x1/4x1/4, 1/4x3/8x3/8, 1/4x1/4x3/8, 3/8x3/8x1/2 boyutlarında olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Konnektör ekstrakorporeal dolaşımda muhtelif çaplı hortumların birbirine monte edilmesine uygun olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Konnektör steril olmalıdır.
 |