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	SMT Temel İşlevi: 
	1.  Vücuttaki arteriyal kanı perfüze etmek için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kanülün ucu düz ve açık olmalı, yan duvarları devamlı ya da kan akımını kolaylaştıracak şekilde delikli olmalıdır.  
3. Kanüllerin arka ucu 3/8 veya ¼ veya 3/16 luer konektör olmalıdır.
4. Arterial kanül ölçüleri: 8F -25 F aralığında olmalı yerleştirilebilir uzunluk 10cm-35cm olmalıdır.
5. Kanül PVC veya polyurethane’dan yapılmış olmalıdır.
6. Kanüller kaplamalı veya kaplamasız özellikte olup kaplamalı kanüllerin iç yüzeyi biyouyumlu kaplama maddesi ile kaplanmış olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Kanül kırılma ya da kıvrılmaya engel olabilmek amacı ile orta katmandan spiralli olmalıdır.
8. Arterial kanül hastaya, femoral yol ile seldinger tekniği kullanılarak takılabilmelidir. 
9.Kanüller üzerinde markerler olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Malzemeler steril ve orijinal paketinde olmalıdır.
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