|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Girişimsel işlemler için kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. İç lümeni geniş olmalı ve 9F kateter geçebilmelidir.
2. Hava kabarcıklarını görebilecek şeffaflıkta ve dayanıklı plastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Uç kısmı döner adaptörlü universal “luer lock” sisteminde bağlantıya sahip olmalıdır.
2. Yan giriş ucu universal “luer lock” sistemine uyumlu olmalıdır.
3. Hemostaz valfi kan çıkışına engel olurken, içinden gönderilen kataterin rahatça kullanılmasına olanak verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Bu amaçla işlem sırasında hemostaz valfin hassas ayarlaması kolayca yapılabilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Malzeme steril olmalıdır ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
 |