

SMT2092-ELEKTROD, VENTRİKÜLER (AKTİF-PASİF)

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Kalpin ritm ve iletim sistemi bozukluklarını düzeltmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
	

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Leadlerin ebatı 7F’den büyük olmamalıdır.
3. Leadin yalıtım maddesi grade silicone rubber/poliüretan veya co-polymer olmalıdır
4. Lead steroid salınımlı olmalıdır.
5. Ventriküler Lead standart uzunlukta, IS-1 connector ile uyumlu olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Lead pasif veya gerektiğinde aktif yerleşimli sağlanmalıdır.
7. MR uyumlu olmalıdır

	Genel Hükümler:

	8. Lead ile birlikte bir (1) adet introducer set (guidewire, sheatveveniğnesi dahil) teslim edilmelidir. İmplantasyon öncesi sheat kırılma riskine karşı yeterli sayıda yedek set getirilmelidir.
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