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	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün kardiak leadlerin perkutan çıkarılması için planlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Aktif çalışma uzunluğu 70cm, toplam uzunluğu 140cm olmalıdır. Ayrıca gerekli olgularda kullanılmak üzere 70cm lik kısmın 55-60cm lik kısmı burgulu yapıda olup, ucundaki 10-15cm lik kısmında çıkarılacak leadlerin iç lümenlerinin sıkışabileceği kıskaç bulunmalıdır.
3. Liberator kilitleme sitilesi yakalama lümeni 0,016 inch-0,032 inch olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Tüm ürünler birbiri ile uyumlu olmalıdır.
5. Leadleri distal uçtan yakalayabilecek özellikte olmalıdır. Ayrıca leadlerin iç lümenlerinde eğilme, tıkanıklık ya da kırılma gibi durumlarındada kullanılabilecek ürün çeşidi de bulunmalıdır.   
6. Tek ölçü tüm leadler için uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Tüm işlem sırasında cihazı sağlayan firma tarafından görevlendirilmiş bir destek elemanı da bulunmalıdır. 
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