|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Transseptal Needle, transseptal girişimlerde (Perkütan Mitral Valvuloplasti, Hemodinamik ve Elektrofizyolojik çalışmalar vs.) sol atrium semptomu delerek geçişi (Septostomi) mümkün kılabilmeli, böylece diagnostik veya tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Needle 56cm-100cm uzunluk aralığında ve 18 gauge çapında olmalıdır. 2. Her bir set bir adet needle ve bir adet paslanmaz çelikten yapılmış Stylet’dan oluşmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Her bir needle üzerinde kıvrık ucun yönünü gösteren pointer’a sahip olmalıdır 2. Yön verilebilir kıvrılabilir Kateterle uyumlu olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Malzeme steril olmalıdır ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |