SMT2203- MANİFOLT, İKİ YOLLUOKLÜDER PATENT FORAMEN OVALE (PFO)
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Oklüder uygulama sistemi kalp odacıklarında, koroner damarlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. [bookmark: _GoBack]Transkateter yaklaşım yollu ile kapatılması için nitinolden imal edilmiş self expandable çift disk şeklinde olmalıdır. 
3. Trombojeniteyi hızlandırarak kapanma kabiliyetini arttırmak için bütün aletin içi polyester fiber (dacron mesh) ile doldurulmuş olmalıdır
4. Hem pediatrik hemde adult hastaların defektlerinin kapatılması için uygun ölçülere sahip olmalıdır. Bu sebepten oklüderin yüklenmiş profili düşük olmalıdır.
5. Örgü teknolojisi sayesinde sol atriumda kalacak olan diskteki metal yükü sağ atriumda kalacak olan diskteki metal yükünden çok daha az olmalı bu sayede daha hızlı endotelizasyon gerçekleştirebilmelidir.
6. Kapatılacak PFO 'nun ölçüsüne uygun aynı malzemeden mamül bir parça ile birleştirilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Metal hacminin düşüklüğü sayesinde hızlı endotalizasyona ve manipülasyon rahatlığına izin vermelidir.
8. Oklüder bırakılmadan önce pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	9. Uygulama sırasında firma yetkilisi tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacaktır.
10. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 
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