

SMT2207 PERKÜTAN SOL ATRİYUM APPENDİKS KAPAMA SİSTEMİ

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Atriyal fibrilasyonlu hastalarda sol atriyal apandisteki (LAA) trombüs embolizasyonu önlemek için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ana gövde ölçüsü 16mm ile 36mm arasında olmalıdır disk çapı ise ana gövdeyle orantılı olmak ve aynı materyalden yapılmak şartıyla 21mm ile 41mm arasında çapa sahip olmalıdır veya Sol atriyal apendiks'in transkatater yaklaşım yollu ile kapatılması için nitinolden imal edilmiş self expandable tek disk tek ana gövde ve geri kaçışı engellemek için mikro kancalardan olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	3. Sol atriyal apendiks içinde kalan ana gövde üzerinde mikro kancalar bulunmalıdır. Böylelikle sol atriyal apendiks içinden geri kaçış engellenmiş olacaktır.
4. Yüksek esnekliğe sahip olmalıdır. 
5. Balloning riski düşük olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. İşlem sırasında üretici firmadan kaynaklı ek ürün kullanımı gerektiğinde tedarikçi firma bedelsiz olarak temin edecektir. 
7. İstenilen oklüder ölçüleri kullanıcı bölümün isteğine göre yapılacaktır. Uygulama sırasında firma yetkilisi tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüder ve değişim işleminin yapılmasına olanak sağlayacaktır. 
8. Her oklüder için taşıma sistemi verilmelidir. 
9. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.  
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