|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Girişimsel işlemlerde, damar içinde kalan yabancı cisimleri çıkarmak için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Diagnostik ve girişimsel işlemlerde, damar içinde kalan yabancı cisimleri çıkarmak, zor pozisyonlarda kateter veya kılavuz tel ucu yakalayarak işlemi kolaylaştırmak vb. için imal edilmiş olmalıdır.
2. Snare oval olmalı ve çapı kullanıcı isteğine göre 5mm-45mm arasında seçenekleri olmalıdır.
3. Uzunluğu en az 100 cm olmalıdır. Çapı kullanıcı isteğine göre 4-7F olarak seçilebilmelidir.
4. Snare ’in yapısı tek loop veya multi loop şeklinde değişik yapılarda olmalıdır.
5. Set içerisinde, snare, uzun introduser ve torquer bulunmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Snare açıldığı zaman, frontal ve lateral yakalama özelliğine sahip olmalıdır.
2. İşlemin yapılacağı bölgeye kolay ulaşım için kendi kateteri dışında herhangi bir başka kateter içinde de kullanılabilir olmalıdır.
3. Snare, introduserin distal ucunda pozisyonlandırma kolaylığı için marker bulunmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Malzeme orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
 |