

SMT2250-TRANSKATETER PULMONER KAPAK SETİ (BALON SHEAT, DELİVERY SİSTEM DÂHİL)
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kapağın iç yapısı kanın geri kaçışını önleyecek şekilde lifletli bir konfigürasyonda olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Taşıma sistemi, balon içine balon teknolojisi veya self expandable, kılıf materyali polytetrafluoroethylene (PTFE) olmalıdır.
3. Kapak kılıf içine sığabilecek büyüklükte olmalıdır. Kılıfı geri çekilebilir olmalıdır.
4. Dış balon çapları, hastanın ihtiyacına uygun seçilmek üzere 18mm ve 36 mm aralığında değişkenlik gösteren farklı ölçüleri olmalıdır.
5. İçerisinden 0.889mm (0.035-inç) tel geçmeye uygun olmalıdır.
6. Traanskateter pulmoner kapak seti ile birlikte taşıma sistemi, yükleme sistemi pre-dilatasyon ve/veya post-dilatasyon balon(lar) veya self expandable ve intraducer sheath bedelsiz olarak verilecektir.
7. Stent materyali platinyum-iridyum veya nitinol karışımından olmalıdır.
8. Kapak biyolojik materyali bovin jugular veninden veya porcine perikarddan oluşmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	9. Balonla genişletilebilir özelliği olmalı veya self expandable  şeklinde olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve steriliteyi bozacak delik veya yırtık bulunmamalıdır.
11. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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