SMT2251- TRANSTORASİK PACE, DEFİBRİLASYON, KARDİYOVERSİYON 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. [bookmark: _GoBack]PAD’ler hastaların trans-torasik uyarılması ve defibrilasyon/kardiyoversiyon için kullanılacaktır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. PAD’din girişleri external defibrilatör çıkışı ile uyumlu olacaktır ve mevcut kablo ile pad kullanılabilecektir.
3. External pad’lere bağlı olarak en az 100 cm boyutunda kablo bulunacak ve kablo ucundaki konnektör defibrilatör kablosuna uygun sokete sahip olmalıdır.
4. External pad’in hasta ile temas eden yüzeyi jel emdirilmiş sünger, dış tarafı ise polyurethaneden mamül olacaktır.
5. External pad’in yapışkan yüzeyi alerjik olmayan ve yerinden kolay çıkmayan bir yapışkan ile kaplı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. External pad düşük değerler ile pace edilebilmesi için geniş yüzey alanına sahip olacaktır.
7. External pad düşük empedanslı olmalı ve defibrilatörün empadans ölçümü yapılabilmesi için herhangi bir yük oluşturmamalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. External pad’ler orijinal paketlerinde olmalı ve her pakette 2 (iki) adet pad bulunmalıdır.
9. Hastanede mevcut bulunan defibrilatör ile uyumlu olmalıdır.
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