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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, ön ve arka çapraz bağ rekonstrüksiyonunda yumuşak doku greftlerinin, anteriorfemoral korteks zayıflığında ve/veya revizyonunda kullanılabilir olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Düğme, 
b. Düğmeli,
c. Düğme Takviyesi,
d. Loop Takviyesi, özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün;
a. Loopsuz kullanım,
b. Asansör sistem,
c. Loop takviyeli,
d. Looplu, özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün;
a. Titanyum,
b. Polyester, alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
5. İmplantın loop askı sütur hammdesi UHMWPE den olmalıdır.
6. Sütur muhtelif uzunlukta olmalıdır.
7. Düğme muhtelif ölçülerde olmalıdır.
8. Düğme implant üzerinde muhtelif sayıda delikleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	9. Düğmeli asansör sistem, Femoral tünel hamstring tespitinde kortekse asılarak tespit edilebilmelidir.
10. İmplantın alt kısmında hamstringgraftin asılabilmesi için gövdeye geçirilmiş olan loop şeklinde askısı olmalıdır.
11. Loop şeklindeki askı özel zıt yönlü kayan bir kilitleme sistemi sayesinde, loop kısmı daraltarak, tendonu yukarı doğru çekerek asansör özelliği taşımalıdır.

	Genel Hükümler:
	12. Ürün, orjinal ambalajında veya steril çift kat paketlerde olmalıdır.





2

