SMT2276-BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ, ANKOR, ÇAPA/VİDA/ZIMBA
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün kemiğe vidalanarak yumuşak doku tespitinde kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, 
a. Peek, 
b. Biyokompozit/Ha, 
c. Uhmwpe/Poliasetal, 
d. Pla Türevleri, 
e. Titanyum, 
f. Çelik,
g. Peek+Karbonfiber, bileşenlerin herhangi birinden olmalıdır.
3. Vida ankor muhtelif çaplarda olmalıdır.
4. Vida arkasından geçirilmiş yumuşak doku tespiti için, 1 adet veya 2 adet farklı renkte, 2 numara polietilen kaplı polyester/UHMWPE özelliğinde süturlu dikiş materyali bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. İplerin rahat hareketini sağlamak için vida arkasında yuva olmalıdır.
6. Kemiğe tespit ederken, kendi tornavidasına takılı olup başka bir alete gereksinim duyulmamalıdır.
7. Kemiğe tespit, vidalama veya çakma yöntemi ile yapılmalıdır.
8.  Artroskopik ve açık cerrahi müdahalelerde kullanılabilmelidir.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır.
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