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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün ayak parmak, diz, humeral, kalça ve talus fractures gibi endikasyonlara uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün titanyum veya COCR alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
3. Ürün;
a. Kanüllü, 
b. Tam yivli, 
c. Başsız seçeneklerinden olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	5. Yüksek kompresyon yapabilmesi için vidaların diş boyları vida tepesine doğru    azalan bir yapıda olmalıdır.
6. Ürün kemik içerisinde dışa sıyrılmaya karşı maksimum direnç sağlamak için uca doğru daralan konik(tapered) yapıda olmalıdır.
7. Bütün vidalar self-drilling ve self-tapping uç özelliğinde olmalı ve vida yüzeyleri çok iyi parlatılmış olmalır.

	Genel Hükümler:

	8. Ameliyat çeşitliliğine göre kullanılan cerrahi delici, kesici el matkapları ile sökme takma işlemi sırasında yardımcı el aletleri steril olarak hazır olmalıdır
9. Ürün tek kullanımlık çift kat steril paketlerde olmalıdır.
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