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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, artroskopik cerrahide kullanılmaya elverişli olmalı, omuzda: rotatorcuff, bursektomi, sinevektomi, capsulerrelease, dizde: notchplasti, ACL/PCL, siynevektomi, kalça ve yumuşak dokularda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürünün; 
· Düz
· Eğri,
· Eğrilebilen, seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürünün farklı eğim derece uç açıları olmalıdır. 
4. Ürünün muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün, yakma, kesme ve buharlaştırma özelliğine sahip olmalıdır.
6. Ürünün doku içi ısıyı algılayan (feedback) sensörü olmalıdır.
7. Ürünün kendinden handle özelliği de olmalıdır.
8. Ürünün aspiratör özelliği olmalıdır.
9. Ürün herhangi bir kontrol ünitesine ihtiyaç olmadan herhangi bir koter cihazı ile çalıştırılabilmeli, güç ayarları ameliyat esnasında değiştirilebilmelidir.

	Genel Hükümler:
	10. Ürün, tek kullanımlık orijinal steril çift pakette hazır olmalıdır.
11. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
12. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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