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	SMT Temel İşlevi:
	1. Burr uçlar; artroskopik ve ortopedik endoskopik işlemler sırasında hem büyük hem de küçük eklem boşluklarında yumuşak ve osseöz dokuların rezeksiyonu için,
2. Shaver uçlar; hem büyük hem de küçük eklem boşluklarında artroskopik girişimlerinde ve ortopedik endoskopik işlemler sırasında yumuşak dokuları kontrollü olarak kesmek ve temizlemek için kullanılacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Burr veya Shaver uçları muhtelif çap ve boy ölçülerine sahip olmalıdır. 
4. Burr veya Shaver uçları;
· Düz,
· Eğri/Eğrilebilen tasarım seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.
5. Shaver ucun; Düz/Eğri kanüllü özellikte seçeneği olmalıdır.
6. Burr veya Shaver uçları;
· Kısa, 
· Standart, 
· Uzun seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	7. Burr veya Shaver uçlarının traşlayıcı veya kesici özelliklerinden herhangi biri olmalıdır.
8. Burr veya Shaver uçların blade keskinliği elektropolishing metodu ile yapılmış olmalı ve kayganlığı nikel kaplama tekniği ile sağlanmış olmalıdır.
9. Burr veya Shaver uçların bladeleri kontrol ünitesi tarafından otomatik olarak tanınmalıdır. Tanınan blade için asgari ve azami hız değerleri digital ekrandan izlenebilmelidir. Cihaz tarafından tanımlanan değerlerin dışına çıkmamalıdır.
10. Bladeler seçim ve kullanım kolaylığı açısından değişik renklerde olmalıdır. (Colorcoded) ve takılan blade için hız aralığı ve aktif dakikadaki devir hızı (RPM) kontrol ünitesi üzerindeki ekrandan izlenebilmelidir.




	Teknik Özellikleri:
	11. Eğri/Eğrilebilen Shaver ucunun özelliği;
· Artroskopik girişimlerde ulaşılması güç yerlerdeki yumuşak dokuları kontrollü olarak kesmek ve temizlemek için kullanılacak şekilde iç bükey ve/veya dış bükey olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
· Eğri uçlar diz ekleminde de kullanıma uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	12. Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır.
13. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
14. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.








